# Технически данни

Ъглошлайф |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Номинална консумирана мощност | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
‌Номинална скорост на въртене | min–1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Макс. диаметър на шлифоващия диск | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Резба на вала |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Макс. дължина на резбата на вала | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Защита срещу повторно включване |  | ● | – | ● | – | ● | –
Плавно включване |  | ● | – | ● | – | ● | –
Маса съгласно EPTA‑Procedure 01:2014
с потискаща вибрациите спомагателна ръкохватка | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
със стандартна спомагателна ръкохватка | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Клас на защита |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

## Указания за условия на свързване към мрежата за GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Устройството отговаря на изискванията на IEC 61000-3-11 и е обект на условно свързване. Устройството може да доведе до временни колебания в напрежението при неблагоприятни условия на електрозахранване. Импедансът на това устройство е настроен на Zactual = 0,18 Ω. Потребителят трябва да гарантира, че точката на свързване с импеданс Zmax, към която устройството трябва да се включи, отговаря на изискването за импеданс: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е неизвестно, определете Zmax при консултация с електрозахранващата компания или отговорния орган.