# Technické údaje

Úhlová bruska |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Jmenovitý příkon | W | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400
Jmenovité otáčky | ot/min | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500
Max. průměr brusného kotouče | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Závit brusného vřetena |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | ● | – | ● | – | ● | –
Pozvolný rozběh |  | ● | – | ● | – | ● | –
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014
s přídavnou rukojetí s tlumením vibrací | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
se standardní přídavnou rukojetí | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Třída krytí |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

## Upozornění k podmínkám pro připojení k síti pro GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Přístroj splňuje požadavky normy IEC 61000-3-11 a může být předmětem podmínečného připojení. Za nepříznivých napájecích podmínek může přístroj způsobit občasné výkyvy napětí. Impedance tohoto přístroje je stanovena na Zactual = 0,18 Ω. Uživatel musí ověřit, že připojovací bod s impedancí Zmax, do kterého bude přístroj zapojen, splňuje požadavky na impedanci: Zactual ≥ Zmax. Pokud Zmax není známo, určete Zmax ve spolupráci s provozovatelem sítě nebo dodavatelem energií.