# Technické údaje

Uhlová brúska |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Menovitý príkon | W | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400
Menovité otáčky | ot/min | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500
Max. priemer brúsneho kotúča | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Závit brúsneho vretena |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Ochrana pred opätovným spustením |  | ● | – | ● | – | ● | –
Pozvoľný rozbeh |  | ● | – | ● | – | ● | –
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014
s prídavnou rukoväťou tlmiacou vibrácie | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
so štandardnou prídavnou rukoväťou | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Trieda ochrany |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

## Upozornenia týkajúce sa pripojenia do siete pre GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Prístroj spĺňa požiadavky normy ČSN EN IEC 61000-3-11 a môže byť predmetom podmienečného pripojenia. Za nepriaznivých napájacích podmienok môže prístroj spôsobiť občasné výkyvy napätia. Impedancia tohto prístroja je stanovená na Zactual = 0,18 Ω. Používateľ musí overiť, že pripojovací bod s impedanciou Zmax, do ktorého bude prístroj zapojený, spĺňa požiadavky na impedanciu: Zactual ≥ Zmax. Pokiaľ Zmax nie je známe, určite Zmax v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo dodávateľom energií.