# Műszaki adatok

Sarokcsiszoló |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Névleges fordulatszám | perc–1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Max. csiszolókorong-átmérő | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
A csiszolótengely menete |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Újraindulás elleni védelem |  | ● | – | ● | – | ● | –
Lágy felfutás |  | ● | – | ● | – | ● | –
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint
rezgéscsillapító pótfogantyúval | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
standard pótfogantyúval | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Érintésvédelmi osztály |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

## Megjegyzések a hálózati csatlakozás feltételeihez a következőhöz: GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

A készülék megfelel az IEC 61000-3-11 szabványban lefektetett követelményeknek és a csatlakoztatásához különleges csatlakoztatási feltételeknek kell teljesülniük. A készülék hátrányos hálózati viszonyok esetén alkalmanként feszültségingadozásokhoz vezethet. Ennek a készüléknek az impedanciája Zactual = 0,18 Ω értékre van beállítva. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a csatlakozási pontra, amelyre a Zmax impedancia vonatkozik, és amelyhez a készüléket csatlakoztatják, teljesüljön a Zactual ≥ Zmax követelmény. Ha Zmax ismeretlen, a hálózat szállítójával vagy üzemeltető hatóságával való megbeszélés alapján határozza meg Zmax értékét.