# Tehniskie dati

Leņķa slīpmašīna |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nominālā ieejas jauda | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nominālais apgriezienu skaits | min–1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Maks. slīpripas diametrs | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ● | – | ● | – | ● | –
Pakāpeniska palaišana |  | ● | – | ● | – | ● | –
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014
ar pretvibrāciju papildrokturi | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
ar standarta papildrokturi | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Aizsardzības klase |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

## Norādes par nosacījumiem ierīces pieslēgšanai pie elektrotīkla GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Ierīce atbilst IEC 61000-3-11 prasībām un ir pakļauta nosacītam savienojumam. Ierīce var izraisīt neregulāras sprieguma svārstības nelabvēlīgos strāvas apstākļos. Šīs ierīces pretestība ir iestatīta kā Z faktiskais = 0,18 Ω. Lietotājam ir jāpārliecinās, ka savienojuma punkts ar pretestību Zmaks., kuram ierīce jāpievieno, atbilst pretestības prasībām: Zfaktiskais ≥ Zmaks.. Ja Zmaks. nav zināms, nosakiet Zmaks., konsultējoties ar tīkla piegādātāju vai piegādes iestādi.