# Dati tecnici

Smerigliatrice angolare | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Potenza assorbita nominale | W | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400
Numero di giri nominale | giri/min | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500
Diametro max. mola abrasiva | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Filettatura del mandrino portamola |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ● | – | ● | – | ● | –
Avviamento graduale |  | ● | – | ● | – | ● | –
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014
con impugnatura supplementare antivibrazioni | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
con impugnatura supplementare standard | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Classe di protezione |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

## Avvertenze sulle condizioni per il collegamento alla rete per GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

L’utensile è conforme ai requisiti IEC 61000-3-11 ed è soggetto ad allacciamento su condizione. L’utensile può provocare occasionali fluttuazioni della tensione in condizioni di alimentazione sfavorevoli. L’impedenza impostata di questo utensile è Zeffettiva = 0,18 ohm. L’utilizzatore deve assicurarsi che il punto di allacciamento, con impedenza Zmax, a cui si deve collegare l’utensile sia conforme al requisito di impedenza: Zeffettiva ≥ Zmax. Se il valore Zmax non è noto, determinare Zmax consultando il fornitore di energia o l’ente competente per la fornitura di energia elettrica.