# Tehnički podaci

Ugaona brusilica |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nominalna ulazna snaga | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nominalni broj obrtaja | min–1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Maksimalni prečnik brusnog diska | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Navoj brusnog vretena |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | – | ● | – | ● | –
Lagani start |  | ● | – | ● | – | ● | –
Težina u skladu sa EPTA‑Procedure 01:2014
sa dodatnom ručkom za amortizovanje vibracija | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
sa standardnom dodatnom ručkom | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Klasa zaštite |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

## Napomene o uslovima za priključivanje na mrežu za GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Uređaj ispunjava zahteve standarda IEC 61000-3-11 i podleže uslovnom povezivanju. Uređaj može dovesti do povremenih fluktuacija napona zbog nepovoljnih uslova napajanja. Impedansa ovog uređaja je podešena kao Zstvarna = 0,18 Ω. Korisnik mora voditi računa da tačka priključka, sa impedansom Zmaks., na koju će se priključiti uređaj ispunjava zahteve za impedansu: Zstvarna ≥ Zmaks.. Ako je Zmaks. nepoznata, odredite Zmaks. uz konsultacije sa dobavljačem mrežnog napajanja ili nadležnim organom za napajanje električnom energijom.