# Tehnički podaci

Kutna brusilica |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nazivna primljena snaga | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nazivni broj okretaja | min–1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Maks. promjer brusne ploče | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Navoj brusnog vretena |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | – | ● | – | ● | –
Meki start |  | ● | – | ● | – | ● | –
Težina prema EPTA‑Procedure 01:2014
s dodatnom ručkom s amortizacijom vibracija | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
sa standardnom dodatnom ručkom | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Klasa zaštite |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

## Napomene za uvjete mrežnog priključka za GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Uređaj zadovoljava zahtjeve norme IEC 61000-3-11 i podliježe posebnim uvjetima priključivanja. Uređaj može prouzročiti povremene fluktuacije napona u nepovoljnim uvjetima napajanja. Krajnji otpor uređaja zadan je kao Zstvarno = 0,18 Ohm. Korisnik mora osigurati da točka priključenja, s krajnjim otporom Zmaks, gdje će se uređaj priključiti ispunjava sljedeći zahtjev za krajnji otpor: Zstvarno ≥ Zmaks. Ako je vrijednost Zmaks nepoznata, utvrdite Zmaks nakon savjetovanja s pružateljem komunalnih usluga ili nadležnim tijelom za opskrbu električnom energijom.