# Жарамды тегістеу құралы

Осы нұсқаулықта жоғарыда атап өтілген барлық тегістеу құралдарын пайдалануға болады.

Пайдаланылатын тегістеу құралдарының рұқсат етілген айналымдар саны [мин-1] немесе айналу жылдамдығы [м/с] төменде берілген кестедегі мәндерден төмен болмауы керек.

Сондықтан тегістеу құралының жапсырмасында көрсетілген рұқсат етілген айналымдар санын немесе айналу жылдамдығын сақтаңыз.

| макс. [мм] | [мм] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [мин–1] | [м/с]
| 230 | 8 | 22,2 | 6500 | 80
| 180 | – | – | 6500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8500 | 45