# Teknik veriler

Taşlama makinesi |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Giriş gücü | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nominal devir sayısı | dev/dak | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Maks. kesme diski çapı | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Taşlama mili dişi |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Yeniden başlatma emniyeti |  | ● | – | ● | – | ● | –
Düşük devirli başlangıç |  | ● | – | ● | – | ● | –
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca
titreşim emici ilave tutamaklı | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
standart ilave tutamaklı | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Koruma sınıfı |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

## GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P için şebeke bağlantı koşulları uyarıları:

Cihaz, IEC 61000-3-11 gereksinimlerini karşılamaktadır ve koşullu bağlantıya tabidir. Cihaz, uygun olmayan güç koşullarında ara sıra voltaj dalgalanmalarına neden olabilir. Bu cihazın empedansı, Zactual = 0,18 Ω olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı, cihazın bağlanması gereken Zmax empedansına sahip bağlantı noktasının, Zactual ≥ Zmax empedans gereksinimini karşıladığından emin olmalıdır. Zmax bilinmiyorsa, ağ tedarikçisi veya tedarik yetkilisiyle görüşerek Zmax belirlenmelidir.