# Útiles abrasivos admisibles

Usted puede utilizar todos los útiles abrasivos nombrados en estas instrucciones de servicio.

El número de revoluciones admisible [min-1] o bien la velocidad periférica [m/s] de los útiles abrasivos utilizados debe corresponder como mínimo a las indicaciones en la siguiente tabla.

Observe por ello el número de revoluciones o bien la velocidad periférica admisible en la etiqueta del útil abrasivo.

| máx. [mm] | [mm] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [min–1] | [m/s]
| 230 | 8 | 22,2 | 6.500 | 80
| 180 | – | – | 6.500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8.500 | 45