# Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Puissance absorbée nominale | W | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400
Régime ‌nominal | tr/min | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500
Diamètre de disque maxi | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Filetage de la broche d’entraînement |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Longueur de filetage maxi de la broche d’entraînement | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Protection anti-redémarrage |  | ● | – | ● | – | ● | –
Démarrage progressif |  | ● | – | ● | – | ● | –
Poids suivant ‌EPTA‑Procedure 01:2014
avec poignée supplémentaire antivibrations | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
avec poignée supplémentaire standard | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Indice de protection |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

## Remarques sur les conditions de raccordement au secteur pour GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

L’appareil est conforme aux exigences de la norme CEI 61000-3-11 et est soumis à un raccordement conditionnel. Dans des conditions défavorables, l’appareil peut causer des fluctuations de tension passagères. Cet appareil a une impédance Zréel = 0,18 Ω. L’utilisateur doit s’assurer que l’impédance Zmax au point de raccordement de l’appareil est telle que : Zréel ≥ Zmax. Si la valeur de Zmax n’est pas connue, déterminez Zmax en concertation avec le fournisseur réseau ou l’autorité compétente.