# Techniniai duomenys

Kampinio šlifavimo mašina |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nominali naudojamoji galia | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nominalus sūkių skaičius | min–1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Maks. šlifavimo disko skersmuo | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Šlifavimo suklio sriegis |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ● | – | ● | – | ● | –
Švelnus paleidimas |  | ● | – | ● | – | ● | –
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“
su vibraciją slopinančia papildoma rankena | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
su standartine papildoma rankena | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Apsaugos klasė |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

## GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P prijungimo prie tinklo nuorodos:

Prietaisas atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimus ir gali būti prijungtas, esant tam tikroms sąlygoms. Prietaisas gali sukelti įtampos svyravimus, esant nepalankioms maitinimo sąlygoms. Nustatyta šio prietaiso varža yra Zfaktinė = 0,18 Ω. Naudotojas privalo įsitikinti, kad prijungimo taškas, kurio varža Zmaks ir prie kurio prietaisas turi būti prijungtas, atitinka varžos reikalavimą: Zfaktinė ≥ Zmaks. Jei Zmaks nėra žinoma, tai Zmaks nustatykite pasikonsultavę su tinklo tiekėju arba tiekimo įstaiga.