# Punerea în funcţiune

- Ţineţi seama de tensiunea reţelei de alimen‌tare! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele specificate pe plăcuţa indicatoare a tipului scule electrice. Sculele electrice in‌scrip‌ţio‌nate cu 230 V pot funcţiona şi racordate la 220 V.

În cazul alimentării sculei electrice de la generatoare mobile de curent electric, care nu dispun de suficiente rezerve de putere respectiv nu sunt prevăzute cu un regulator de tensiune corespunzător, cu amplificarea curentului de pornire, se poate ajunge la performanţe deficitare sau la un comportament atipic la pornire.

Vă rugăm să luaţi în considerare potrivirea generatorului de curent folosit de dumneavoastră, în special în ceea ce priveşte tensiunea şi frecvenţa reţelei.

## Pornire/oprire

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice împingeţi înainte întrerupătorul pornit/oprit (2) şi apoi apăsaţi-l.

Pentru fixarea întrerupătorului pornit/oprit (2) împingeţi mai departe spre înainte întrerupătorul pornit/oprit (2).

Pentru oprirea sculei electrice eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit (2), respectiv dacă el este blocat, apăsaţi scurt întrerupătorul pornit/oprit (2) şi apoi eliberaţi-l din nou.

Model cu întrerupător fără dispozitiv de blocare (specific anumitor ţări):

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, împingeţi înainte întrerupătorul pornit-oprit (2) şi apoi apăsaţi-l.

Pentru oprirea sculei electrice eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit (2).

- Verificaţi înainte de utilizare dispozitivele de şlefuire. Dispozitivul de şlefuire trebuie să fie montat perfect şi să se poată roti liber. Efectuaţi o probă funcţională fără sarcină, timp de cel puţin 1 minut. Nu folosiţi dispozitive de şlefuire deteriorate, deformate sau care vibrează. Dispozitivele de şlefuire deteriorate se pot rupe şi provoca răniri.

## Protecţie la repornire

## (GWS 2000 J/GWS 2200 J/GWS 2400 J)

Protecţia împotriva repornirii previne pornirea necontrolată a sculei electrice după producerea unei pene de curent.

Pentru repunerea în funcţiune a sculei electrice, aduceţi comutatorul de pornire/oprire (2) în poziţia de oprire şi reporniţi scula electrică.

## Pornire lentă

## (GWS 2000 J/GWS 2200 J/GWS 2400 J)

Dispozitivul electronic de pornire lentă limitează cuplul de strângere în timpul conectării şi permite o funcţionare lină a sculei electrice.

Observaţie: Dacă imediat după pornire scula electrică funcţionează la turaţie maximă, înseamnă că pornirea lentă şi protecţia la repornire s-au defectat. Expediază imediat scula electrică la centrul de asistenţă tehnică (pentru datele privind adresa, consultă secţiunea „Centrele de asistenţă tehnică şi consultanţă privind utilizarea”).