# Tekniske data

Vinkelsliber |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nominel optagen effekt | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nominelt omdrejningstal | o/min | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Maks. slibeskivediameter | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Slibespindelgevind |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Genstartsbeskyttelse |  | ● | – | ● | – | ● | –
Softstart |  | ● | – | ● | – | ● | –
Vægt iht. EPTA‑Procedure 01:2014
med vibrationsdæmpende ekstrahåndtag | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
med standard-ekstrahåndtag | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Kapslingsklasse |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

## Henvisning til nettilslutningsbetingelser for GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Apparatet opfylder kravene i IEC 61000-3-11 og er underlagt regler om betinget tilslutning. Apparatet kan føre til lejlighedsvise spændingsudsving under ugunstige strømforhold. Apparatets impedans er indstillet til Zactual = 0,18 Ω. Brugeren skal sikre, at det tilslutningssted, med impedansen Zmax, hvor apparatet skal tilsluttes, opfylder impedanskravene: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax ikke kendes, skal du bestemme Zmax sammen med netleverandøren eller forsyningsmyndighederne.