# Технические данные

Угловая шлифовальная машина |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Номинальная частота вращения | об/мин | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Макс. диаметр шлифовального круга | мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Резьба шлифовального шпинделя |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Защита от непреднамеренного включения |  | ● | – | ● | – | ● | –
Плавный пуск |  | ● | – | ● | – | ● | –
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014
с дополнительной виброзащитной рукояткой | кг | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
с дополнительной стандартной рукояткой | кг | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Класс защиты |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

## Указания по условиям подключения к сети для GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Устройство соответствует стандартам IEC 61000-3-11 и подлежит подключению при определенных условиях. Устройство может вызывать нерегулярные колебания напряжения при неблагоприятных условиях подачи электроэнергии. Сопротивление этого устройства установлено как Zactual = 0,18 Ω. Пользователь должен убедиться, что место подключения с полным сопротивлением Zmax, к которой должен быть подключен прибор, соответствует требованиям по сопротивлению: Zactual ≥ Zmax. Если значение Zmax неизвестно, определите Zmax после консультации с поставщиком сетевых решений или энергоснабжающей организацией.