# Tekniska data

Vinkelslip |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nominell ingångseffekt | W | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400
Nominellt varvtal | v/min | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500
Max. slipskivediameter | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Slipspindelgänga |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | ● | – | ● | – | ● | –
Mjukstart |  | ● | – | ● | – | ● | –
Vikt enligt EPTA‑Procedure 01:2014
med vibrationsdämpande stödhandtag | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
med standardmässigt stödhandtag | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Skyddsklass |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

## Information om nätanslutningsvillkor för GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Apparaten uppfyller kraven i IEC 61000-3-11 för vilka särskilda anslutningsvillkor gäller. I ogynnsamma strömförhållanden kan apparaten leda till enstaka spänningsfluktuationer. Impedansen för denna apparat är inställd som Z faktisk = 0,18 Ω. Användaren måste se till att anslutningspunkten, med en impedans på Zmax, som apparaten ska anslutas till, uppfyller impedanskravet: Zfaktisk ≥ Zmax. Om Zmax är okänt, bestäm Zmax i samråd med nätleverantören eller strömförsörjningsmyndigheten.