# Tekniske data

Vinkelsliper |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Opptatt effekt | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nominelt turtall | o/min | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Maks. slipeskivediameter | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Slipespindelgjenger |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Gjenstartbeskyttelse |  | ● | – | ● | – | ● | –
Mykstart |  | ● | – | ● | – | ● | –
Vekt i samsvar med EPTA‑Procedure 01:2014
Med vibrasjonsdempende ekstrahåndtak | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
Med standard ekstrahåndtak | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Kapslingsgrad |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

## Informasjon om betingelser for nettilkobling for GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Apparatet oppfyller krav i henhold til IEC 61000-3-11 og er underlagt betinget tilkobling. Apparatet kan føre til sporadiske spenningssvingninger under ugunstige strømforhold. Impedansen for dette apparatet er satt til Zactual = 0,18 Ω. Brukeren må forsikre seg om at tilkoblingspunktet med impedansen Zmax, som apparatet skal plugges til, oppfyller impedanskravet: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax er ukjent, finn Zmax i samråd med nettverksleverandøren eller forsyningsmyndighetene.