# Datos técnicos

Amoladora angular | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400
Número de revoluciones nominal | min–1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500
Máx. diámetro de disco amolador | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Rosca de husillo amolador |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Protección contra rearranque |  | ● | – | ● | – | ● | –
Arranque suave |  | ● | – | ● | – | ● | –
Peso según EPTA-Procedure 01:2014
con empuñadura adicional amortiguadora de vibraciones | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
con empuñadura adicional estándar | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Clase de protección |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

## Indicaciones sobre las condiciones de conexión a la red para GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

El aparato cumple los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 y está sujeto a una conexión condicional. El aparato puede provocar ocasionales fluctuaciones de tensión en condiciones de alimentación desfavorables. La impedancia de este aparato se establece como Zactual = 0,18 Ω. El usuario debe asegurarse de que el punto de conexión, con la impedancia Zmax, en el que se enchufará el aparato cumple con el requisito de impedancia: Zactual ≥ Zmax. Si se desconoce Zmax, determine Zmax en consulta con el proveedor de la red o el servicio de suministro.