# Technische Daten

Winkelschleifer |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nennaufnahmeleistung | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nenndrehzahl | min−1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
max. Schleifscheibendurchmesser | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Schleifspindelgewinde |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Wiederanlaufschutz |  | ● | − | ● | − | ● | −
Sanftanlauf |  | ● | − | ● | − | ● | −
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014
mit vibrationsdämpfendem Zusatzgriff | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
mit Standard-Zusatzgriff | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Schutzklasse |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

## Hinweise zu Netzanschlussbedingungen für GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Das Elektrowerkzeug erfüllt die Anforderungen der IEC 61000-3-11 und unterliegt einer Sonderanschlussbedingung. Das Elektrowerkzeug kann unter ungünstigen Netzbedingungen gelegentliche Spannungsschwankungen verursachen. Die Impedanz dieses Elektrowerkzeuges ist auf Zist = 0,18 Ω eingestellt. Der Benutzer muss dafür Sorge tragen, dass der Anschlusspunkt mit der Impedanz Zmax, an dem das Elektrowerkzeug angeschlossen werden soll, die folgende Impedanzanforderung erfüllt: Zist ≥ Zmax. Wenn Zmax unbekannt ist, muss Zmax in Abstimmung mit dem Netzbetreiber oder der zuständigen Behörde ermittelt werden.