# Τεχνικά στοιχεία

Γωνιακός λειαντήρας | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Ονομαστική ισχύς | W | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400
Ονομαστικός αριθμός στροφών | min–1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ● | – | ● | – | ● | –
Ομαλή εκκίνηση |  | ● | – | ● | – | ● | –
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014
Με αντικραδασμική πρόσθετη λαβή | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
Με στάνταρ πρόσθετη λαβή | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Κατηγορία προστασίας |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

## Υποδείξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις IEC 61000-3-11 και υπόκειται σε σύνδεση υπό όρους. Η συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε περιστασιακές διακυμάνσεις τάσης υπό δυσμενείς συνθήκες ισχύος. Η σύνθετη αντίσταση αυτής της συσκευής έχει οριστεί ως Zactual = 0,18 Ω. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί, ότι το σημείο σύνδεσης, με τη σύνθετη αντίσταση Zmax, στο οποίο πρέπει να συνδεθεί η συσκευή, πληροί την απαίτηση σύνθετης αντίστασης: Zactual ≥ Zmax. Εάν η Zmax είναι άγνωστη, προσδιορίστε τη Zmax σε συνεννόηση με τον προμηθευτή δικτύου ή την αρχή προμήθειας.