# Buller-/vibrationsdata

Bullervärden framtagna enligt EN 60745‑2‑3.

Maskinens A‑vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: 97 dB(A); ljudeffektnivå 108 dB(A). Osäkerhet K = 3 dB.

Bär hörselskydd!

Totala vibrationsvärden ah (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknad enligt EN 60745‑2‑3:

Ytslipning (skrubbning):
ah = 7,5 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Slipning med slipblad:
ah = 4,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Mätningen av den bullernivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mät‌metoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan ‌vibrationsnivån avvika. Då kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt.

För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång, men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för den totala arbetsperioden.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.