# Date tehnice

Polizor unghiular |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Putere nominală | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Turaţie nominală | rot/min | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Diametru maxim discuri de şlefuire | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Filet arbore de polizat |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Protecţie la repornire |  | ● | – | ● | – | ● | –
Pornire lentă |  | ● | – | ● | – | ● | –
Greutate conform EPTA‑Procedure 01:2014
cu mâner auxiliar cu amortizor de vibraţii | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
cu mâner auxiliar standard | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Clasa de protecţie |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

## Observaţii privind condiţiile de racordare la reţea pentru GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Aparatul corespunde cerinţelor IEC 61000-3-11 şi este supus racordului condiţionat. Aparatul poate cauza fluctuaţii ocazionale de tensiune în condiţii de alimentare nefavorabile. Impedanţa acestui aparat este setată ca Zactual = 0,18 Ω. Utilizatorul trebuie să se asigure că punctul de racordare cu impedanţa Zmax, la care aparatul trebuie să fie conectat, îndeplineşte cerinţa de impedanţă: Zactual ≥ Zmax. Dacă Zmax este necunoscută, stabileşte Zmax consultându-te cu furnizorul reţelei de alimentare sau cu autoritatea în domeniul furnizării energiei electrice.