# Технічні характеристики

Кутова шліфмашина |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400
Номінальна кількість обертів | об/хв | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500
Макс. діаметр шліфувального круга | мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Різьба шліфувального шпинделя |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Захист від повторного пуску |  | ● | – | ● | – | ● | –
Плавний пуск |  | ● | – | ● | – | ● | –
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014
З додатковою віброзахисною рукояткою | кг | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
З додатковою стандартною рукояткою | кг | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Клас захисту |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

## Вказівки до умов підключення до мережі для GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Пристрій відповідає вимогам IEC 61000-3-11 і підлягає підключенню за певних умов. Пристрій може спричиняти нерегулярні коливання напруги при несприятливих умовах подачі електроенергії. Опір цього пристрою встановлено як Zactual = 0,18 Ω. Користувач повинен переконатися, що місце підключення з повним Zmax, до якого повинен бути підключений пристрій, відповідає вимогам щодо опору: Zactual ≥ Zmax. Якщо невідомо Zmax, визначте Zmax після консультації з постачальником мережевих рішень або організацією електропостачання.