# Tehnični podatki

Kotni brusilnik |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nazivna moč | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nazivno število vrtljajev | min–1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Najv. premer brusilne plošče | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Navoj brusilnega vretena |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Najv. dolžina navoja brusilnega vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ● | – | ● | – | ● | –
Mehak zagon |  | ● | – | ● | – | ● | –
Teža po EPTA-Procedure 01:2014
z dodatnim ročajem za blaženje tresljajev | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
s standardnim dodatnim ročajem | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Razred zaščite |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

## Navodila glede pogojev za priključitev na omrežje GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Aparat ustreza zahtevam IEC 61000-3-11 in uporablja pogojeno povezavo. Aparat lahko občasno povzroči nihanja napetosti pod neugodnimi napajalnimi pogoji. Impedanca tega aparata je nastavljena kot Zactual = 0,18 Ω. Uporabnik mora zagotoviti, da je točka povezave, z impedanco Zmax, kamor bo aparat priključen, ustrezala zahtevam impedance: Zactual ≥ Zmax. Če je Zmax neznan, določite Zmax po posvetu z dobaviteljem električne energije ali pa pristojno osebo za dobavo električne energije.