# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Spindli fikseerimisnupp
(2) | Sisse-/väljalüliti
(3) | Lisakäepide (isoleeritud haardepind)
(4) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(5) | Lihvspindel
(6) | Kaitsekate lihvimiseks
(7) | Kaitsekatte fikseerimiskruvi
(8) | O-rõngastihendiga tugiäärik
(9) | LihvketasA)
(10) | Kinnitusmutter
(11) | Kaheavavõti kinnitusmutrile
(12) | Kiirkinnitusmutter A)
(13) | Kõvasulam-kaussketasA)
(14) | Kaitsekate lõikamiseksA)
(15) | LõikeketasA)
(16) | KäekaitseA)
(17) | VahekettadA)
(18) | Kummist lihvtaldrikA)
(19) | LihvpaberA)
(20) | ÜmarmutterA)
(21) | KausshariA)
(22) | TeemantlõikeketasA)
(23) | Tolmueemalduskate juhtkelguga lõikamiseksA)

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.