# Montere verneinnretning

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Merknad: Etter brudd på slipeskiven under drift eller skader på festeinnretningene på vernedekselet/elektroverktøyet må elektroverktøyet omgående sendes inn til kundeservice. Adresser se avsnittet "Kundeservice og kundeveiledning".

##

Sett vernedekselet (6) på spindelhalsen. Tilpass plasseringen av vernedekselet (6) til kravene som stilles av arbeidsoperasjonen, og lås vernedekselet (6) med låseskruen (7).

- Still inn vernedekselet (6) slik at gnistregn i retning brukeren unngås.

##

- Ved kapping med bundne slipemidler må du alltid bruke vernedekselet for kapping (14).

- Sørg for tilstrekkelig støvavsug ved kapping i stein.

Vernedekselet for kapping (14) monteres som vernedekselet for sliping (6).

##

Se bruksanvisningen for avsugshetten ved montering av avsugshetten for kapping med styreskinner (23).

##

- Du må ikke bruke elektroverktøyet uten ekstrahåndtaket (3).

Skru fast ekstrahåndtaket (3) til høyre eller venstre på girhodet, avhengig av hvordan du arbeider.

##

- Monter alltid håndbeskyttelsen når du skal arbeide med gummislipeskiven (18) eller koppbørsten/skivebørsten/lamellslipeskiven (16).

Fest håndbeskyttelsen (16) med ekstrahåndtaket (3).