# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Tecla de bloqueio do veio
(2) | Interruptor de ligar/desligar
(3) | Punho adicional (superfície do punho isolada)
(4) | Punho (superfície do punho isolada)
(5) | Veio de trabalho
(6) | Tampa de proteção para lixar
(7) | Parafuso de fixação para a tampa de proteção
(8) | Flange de admissão com O-ring
(9) | Disco de lixaA)
(10) | Porca de aperto
(11) | Chave de dois furos para porca de aperto
(12) | Porca de aperto rápido A)
(13) | Mó tipo tacho de metal duroA)
(14) | Tampa de proteção para cortarA)
(15) | Disco de corteA)
(16) | Proteção das mãosA)
(17) | Anéis distanciadoresA)
(18) | Prato de lixar em borrachaA)
(19) | Folha de lixaA)
(20) | Porca redondaA)
(21) | Catrabucha tipo tachoA)
(22) | Disco de corte de diamanteA)
(23) | Tampa de aspiração para cortar com patim de guiaA)

A)

  Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.