# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Tipka za blokado vretena
(2) | Stikalo za vklop/izklop
(3) | Pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(4) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(5) | Brusilno vreteno
(6) | Zaščitni pokrov za brušenje
(7) | Pritrdilni vijak za zaščitni pokrov
(8) | Prijemalna prirobnica s tesnilnim obročkom
(9) | Brusilna ploščaA)
(10) | Zatezna matica
(11) | Zatični ključ za zatezno matico
(12) | Hitrozatezna matica A)
(13) | Konveksna brusilna plošča iz karbidne trdineA)
(14) | Zaščitni pokrov za rezanjeA)
(15) | Rezalna ploščaA)
(16) | Zaščita za rokeA)
(17) | Distančne podložkeA)
(18) | Gumijasti brusilni krožnikA)
(19) | Brusilni listA)
(20) | Okrogla maticaA)
(21) | Lončasta ščetkaA)
(22) | Diamantna rezalna ploščaA)
(23) | Odsesovalni pokrov za rezanje z vodiliA)

A)

  Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.