# Монтиране на защитно съоръжение

- Преди извършване на каквито и да е дей‌ности по електроинструмента изключ‌вайте щепсела от захранващата мрежа.

Указание: След счупване на абразивен диск по време на работа или при повреждане на приспособленията за захващане на електроинструмента или на предпазния кожух електроинструментът трябва да бъде изпратен за ремонт в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch, за адреси вж. раздел "Сервизна служба и консултация за приложения".

##

Поставете предпазния кожух (6) върху шийката на вала. Настройте позицията на предпазния кожух (6) към изискванията на работната процедура и застопорете предпазния кожух (6) с фиксиращия винт (7).

- Настройте предпазния кожух (6) така, че да се предотвратява летенето на искри по посока на опреатора.

##

- Използвайте при рязане със свързана шкурка винаги предпазния кожух за рязане (14).

- При рязане в камък винаги осигурявайте достатъчно мощна аспирационна система.

Предпазният кожух за рязане (14) се монтира като предпазния кожух за шлифоване (6).

##

За монтажа на прахоуловителния кожух за рязане с водеща шейна (23) спазвайте ръководството за експлоатация на прахоуловителния кожух.

##

- Използвайте Вашия електроинструмент само с монтирана спомагателна ръкохватка (3).

Завийнте спомагателната ръкохватка (3) в зависимост от начина на работа вдясно или вляво на редукторната глава.

##

- Монтирайте за работа с гумен подложен диск (18) или с чашковидна телена четка/дискова четка/ветрилообразен пластинчат диск винаги защитата за ръце (16).

Закрепете защитата за ръце (16) със спомагателна ръкохватка (3).