# Montar el dispositivo protector

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Indicación: Tras la rotura del disco abrasivo durante el servicio o en caso de daño de los dispositivos de apoyo en la caperuza protectora/en la herramienta eléctrica, la herramienta eléctrica debe enviarse de inmediato al servicio técnico, ver las direcciones en el apartado "Servicio técnico y atención al cliente".

##

Coloque la cubierta protectora (6) sobre el cuello del husillo. Adapte la posición de la cubierta protectora (6) a las necesidades del paso de trabajo y bloquee la cubierta protectora (6) con el tornillo de sujeción (7).

- Ajuste la cubierta protectora (6) de modo que se evite una proyección de chispas en dirección del operador.

##

- Utilice siempre la caperuza protectora para tronzar al tronzar con medios abrasivos aglomerados (14).

- En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una aspiración de polvo adecuada.

La cubierta protectora para tronzar (14) se monta como la cubierta protectora para amolar (6).

##

Para el montaje de la cubierta de aspiración para tronzar con carro guía (23) observe las instrucciones de servicio de la cubierta de aspiración.

##

- Utilice su herramienta eléctrica sólo con la empuñadura adicional (3).

Atornille la empuñadura adicional (3), dependiente de la modalidad de trabajo, a la derecha o la izquierda de la cabeza del engranaje.

##

- Monte siempre la protección de las manos para los trabajos con el plato lijador de goma (18) o con el cepillo de corona/cepillo de disco/disco abrasivo de láminas (16).

Fije la protección de las manos (16) con la empuñadura adicional (3).