# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Pulsante di bloccaggio dell’alberino
(2) | Interruttore di avvio/arresto
(3) | Impugnatura supplementare (superficie di presa isolata)
(4) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(5) | Mandrino portamola
(6) | Cuffia di protezione per levigatura
(7) | Vite di fissaggio per cuffia di protezione
(8) | Flangia di montaggio con O-ring
(9) | Mola abrasivaA)
(10) | Dado di serraggio
(11) | Chiave a due perni per dado di serraggio
(12) | Dado di serraggio rapido A)
(13) | Mola a tazza in metallo duroA)
(14) | Cuffia di protezione per taglioA)
(15) | Mola da taglioA)
(16) | Protezione per le maniA)
(17) | Rondelle distanziatriciA)
(18) | Platorello in gommaA)
(19) | Foglio abrasivoA)
(20) | Dado cilindricoA)
(21) | Spazzola a tazzaA)
(22) | Mola da taglio diamantataA)
(23) | Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guidaA)

A)

  L’accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L’accessorio completo è contenuto nel nostro programma acces‌sori.