# Montar o dispositivo de proteção

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Nota: Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento ou se os dispositivos de fixação na tampa de proteção/na ferramenta elétrica estiverem danificados, será necessário que a ferramenta elétrica seja enviada imediatamente ao serviço pós-venda, os endereços encontram-se na secção "Serviço pós-venda e aconselhamento".

##

Coloque a tampa de proteção (6) na gola do veio. Ajuste a posição da tampa de proteção (6) de acordo com os requisitos da operação(6) com o parafuso de fixação (7).

- Ajuste a tampa de proteção (6)de modo a evitar que voem faíscas na direção do operador.

##

- Para cortar com produtos abrasivos ligados utilize sempre uma tampa de proteção especial para o corte (14).

- Ao cortar em pedra assegure uma aspiração de pó suficiente.

A tampa de proteção para cortar (14) é montada como a tampa de proteção para lixar (6).

##

Para a montagem da tampa de aspiração para cortar com patim de guia (23), observe o manual de instruções da tampa de aspiração.

##

- Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (3).

Dependendo do modo de operação, enrosque o punho adicional (3) à direita ou à esquerda na cabeça do mecanismo de acionamento.

##

- Para trabalhos com o prato de lixar em borracha (18) ou com catrabucha tipo tacho/catrabucha em disco/disco de lixa em lamelas monte sempre a proteção das mãos (16).

Fixe a proteção das mãos (16) com o punho adicional (3).