# Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszá‌mokhoz

FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és valamennyi utasítást. A következőkben leírt előírá‌sok betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezet‌het.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulá‌toros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

##

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt vagy sötét területeken gyakrabban következnek be balesetek.

- Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por van. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.

- Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket, ha az elekt‌ro‌mos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

##

- A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatla‌kozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföl‌de‌lés‌sel ellátott készülékek esetében ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

- Kerülje el a földelt felületekkel való érintkezést, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste földelve van.

- Tartsa távol az elektromos kéziszerszá‌mot az esőtől és a nedvességtől. Ha víz jut be egy elektromos kéziszerszámba, az megnö‌veli az áramütés veszélyét.

- Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra. Sohase vigye vagy húzza az elektromos kéziszerszámot a kábelnél fogva, valamint sose húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva a dugaszoló aljzatból. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles sarkoktól és élektől, valamint mozgó gépalkat‌ré‌szektől. A megrongálódott vagy cso‌mók‌kal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

- Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabadban dolgozik, csak kültéri hosszab‌bítót használjon. A szabadban való hasz‌nálatra engedélyezett kábel hasz‌nálata csökkenti az áramütés veszélyét.

- Ha nem lehet elkerülni az elektromos kézi‌szerszám nedves környezetben való hasz‌nálatát, alkalmazzon hibaáram-védő‌kapcsolót. A hibaáram-védőkap‌csoló al‌kal‌mazása csökkenti az áramütés kockázatát.

##

- Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megfontoltan dol‌gozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja a berendezést ha fáradt vagy kábítószer, alkohol, esetleg gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.

- Viseljen védőfelszerelést. Viseljen mindig védőszemüveget. A védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül‌védő használata az elektromos kéziszerszám használatának jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

- Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsol‌va, mielőtt beköti az áramforrást és/vagy az akkumulátort, valamint mielőtt felemelné és vinni kezdené az elektromos kézi‌szer‌számot. Ha az elektromos kézi‌szerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balese‌t vezethet.

- Az elektromos kéziszerszám bekap‌csolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar‌kul‌csokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

- Ne becsülje túl önmagát. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részek‌től. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.

- Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és össze‌gyűj‌téséhez szükséges berendezé‌seket, ellen‌őrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és ren‌del‌tetésüknek meg‌felelően működnek. A por‌gyűjtő beren‌dezés használata csök‌kenti a munka során keletkező por veszélyes hatásait.

##

- Ne terhelje túl a berendezést. A mun‌ká‌jához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.

- Ne használjon olyan elektromos kézi‌szer‌számot, amelynek a kapcsolója elromlott. Minden olyan elektromos kézi‌szerszám, amelyet nem lehet sem be‑, sem kikapcsol‌ni, veszé‌lyes és meg kell javíttatni.

- Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló‌aljzatból és/vagy az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mi‌előtt az elektromos kéziszerszámon beál‌lítási munkákat végez, tartozékokat cse‌rél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ezek az elővigyázatossági intézke‌dések meggátolják a szerszám akaratlan üzembe helyezését.

- A használaton kívüli elektromos kézi‌szer‌számokat olyan helyen tárolja, ahol azok‌hoz gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz‌nálják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kézi‌szer‌számok veszélyesek, ha azokat gyakor‌latlan személyek használják.

- Az elektromos kéziszerszámokat gondosan ápolja. Ellenőriz‌ze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástala‌nul működnek‑e, nincsenek‑e beszorulva, illetve nincsenek‑e eltörve vagy megrongálód‌va olyan alkatrészek, amelyek hatással lehet‌nek az elektro‌mos kéziszerszám műkö‌dé‌sére. A beren‌dezés megrongáló‌dott ré‌szeit a készülék használata előtt javít‌tassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektro‌mos kéziszerszám nem megfelelő karban‌tartására lehet visszavezet‌ni.

- Tartsa tisztán és éles állapotban a vágó‌szerszámokat. Az éles vágóélekkel rendel‌kező, gondosan ápolt vágó‌szer‌számok ritkábban ékelődnek be és könnyebben lehet őket vezetni és irányítani.

- Az elektromos kéziszerszámokat, tartozé‌kokat, szerszámbiteket stb. csak ezen kezelési utasításoknak megfe‌lelően használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket valamint a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kézi‌szer‌szám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkal‌mazása veszélyes helyzeteket eredeményezhet.

##

- Az elektromos kéziszerszámot csak szak‌képzett személyzet kizárólag eredeti pótal‌katrészek felhasználásával javít‌hatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszer‌szám biztonságos maradjon.