# Montarea dispozitivelor de protecţie

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

Notă: După ruperea discului de şlefuire în timpul funcţionării sculei electrice sau în cazul deteriorării dispozitivelor de prindere de pe apărătoarea de protecţie/scula electrică, aceasta din urmă trebuie trimisă neîntârziat la centrul de asistenţă tehnică post-vânzare, adresele vezi paragraful „Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi consultanţă clienţi“.

##

Puneţi apărătoarea de protecţie (6) pe gulerul axului. Adaptaţi poziţia apărătoarei de protecţie (6) la cerinţele procesului de lucru şi blocaţi apărătoarea de protecţie (6) cu şurubul de fixare (7).

- Reglaţi astfel apărătoarea de protecţie (6) , încât aceasta să împiedice zborul scânteilor în direcţia operatorului.

##

- La tăierea cu mijloace abrazive cu strat de diamant, folosiţi întotdeauna apărătoarea de protecţie pentru tăiere (14).

- La tăierea pietrei trebuie asigurată aspirarea corespunzătoare a prafului rezultat.

Apărătoarea de protecţie pentru tăiere (14) se montează la fel ca apărătoarea de protecţie pentru şlefuire (6).

##

Pentru montarea apărătoarei de aspirare în vederea tăierii cu sania de ghidare (23), ţine cont de instrucţiunile de utilizare a apărătoarei de aspirare.

##

- Folosiţi-vă scula electrică numai împreună cu mânerul suplimentar (3).

Înşurubaţi mânerul suplimentar (3) în funcţie de modul de lucru, în partea dreaptă sau stângă a capului angrenajului.

##

- Pentru lucrul cu discul-suport din cauciuc (18) sau cu peria oală/peria disc/discul de şlefuire evantai folosiţi întotdeauna apărătoarea de mână (16).

Fixaţi apărătoarea de mână (16) cu mânerul suplimentar (3).