# Технически данни

Ъглошлайф |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Номинална консумирана мощност | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Разчетна скорост на въртене на празен ходA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
макс. диаметър на шлифоващия диск/диаметър на гумената шлифоваща подложка | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Резба на вала |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
макс. дължина на резбата на вала | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Изключване при обратен откат |  | ● | ● | ● | ● | ●
Защита срещу повторно включване |  | ● | ● | ● | ● | ●
Плавно включване |  | ● | ● | ● | ● | ●
Инерционна спирачка |  | ● | ● | ● | ● | ●
Индикация за състоянието (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-прекъсвач |  | – | – | ● | ● | –
ТеглоB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Клас на защита |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Обороти на празен ход за оразмеряване съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход не бива да превишават оборотите на празен ход за оразмеряване и съответно са по-ниски.

B)

  в зависимост от използвания предпазен кожух ((17), (18) (8), (9), (19)), от използваната спомагателна ръкохватка ((5), (6)) и от използвания прахоуловителен кожух (34)

C)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.