# Tekniske data

Vinkelsliber |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nominel optagen effekt | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Maks. slibeskivediameter/gummislibetallerkendiameter | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Slibespindelgevind |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Tilbageslagsfrakobling |  | ● | ● | ● | ● | ●
Genstartsbeskyttelse |  | ● | ● | ● | ● | ●
Blød opstart |  | ● | ● | ● | ● | ●
Udløbsbremse |  | ● | ● | ● | ● | ●
Tilstandsvisning (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-knap |  | – | – | ● | ● | –
VægtB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Kapslingsklasse |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal uden belastning må ikke overskride det nominelle omdrejningstal uden belastning og er derfor lavere.

B)

  afhængigt af den anvendte beskyttelsesskærm ((17), (18), (8), (9), (19)), det anvendte ekstrahåndtag ((5), (6)) og den anvendte udsugningsskærm (34)

C)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.