# البيانات الفنية

المجلخة الزاوية |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
عدد اللفات اللاحملي المقدرA) | لفة/دقيقة | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
أقصى قطر لأقراص التجليخ/لصحن التجليخ المطاطي | مم | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
خاصية الإيقاف بسبب الصدمات الارتدادية |  | ● | ● | ● | ● | ●
واقية إعادة التشغيل |  | ● | ● | ● | ● | ●
البدء بإدارة هادئة |  | ● | ● | ● | ● | ●
مكبح إنهاء الدوران |  | ● | ● | ● | ● | ●
بيان الحالة (مؤشر الدايود) |  | ● | ● | ● | ● | ●
مفتاح PROtection‏ |  | – | – | ● | ● | –
الوزنB)C) | كجم | 5,7–7,5‏ | 5,9–8,4‏ | 5,7–7,5‏ | 5,9–8,4‏ | 5,9–8,4‏
فئة الحماية |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  عدد اللفات المقدر للدوران اللاحملي وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار أدوات الشغل المناسبة. لا يجوز أن يتخطى عدد اللفات اللاحملي الفعلي عدد اللفات اللاحملي المقدر وهذا السبب فهو أقل.

B)

  تبعًا لغطاء الوقاية المستخدم ((17)، (18)، (8)، (9)، (19))، والمقبض الإضافي المستخدم ((5)، (6)) وغطاء الشفط المستخدم (34)

C)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.