# Pornire lentă

Dispozitivul electronic de pornire lentă limitează cuplul motor în timpul conectării şi permite pornirea fără smucituri a sculei electrice.

Observaţie: Dacă imediat după pornire scula electrică funcţionează la turaţie maximă, înseamnă că funcţia de pornire lentă s-a defectat. Scula electrică trebuie trimisă imediat la centrul de asistenţă tehnică; pentru adresă, consultă secţiunea „Centrele de asistenţă tehnică şi consultanţă privind utilizarea”.