# Protecţie la repornire

Protecţia împotriva repornirii previne pornirea necontrolată a sculei electrice după producerea unei pene de curent.

Pentru repunerea în funcţiune a sculei electrice, adu comutatorul de pornire/oprire (3) în poziţia de oprire şi reporneşte scula electrică.

Observaţie: Dacă, după producerea unei pene de curent, scula electrică reporneşte imediat în mod automat, înseamnă că protecţia la repornire este defectă. Scula electrică trebuie trimisă imediat la centrul de asistenţă tehnică; consultă adresele de la paragraful „Centrele de asistenţă tehnică şi consultanţă privind utilizarea“.