# Wymagania dotyczące narzędzi szlifierskich

Można stosować wszystkie narzędzia robocze, które zostały wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.

Dopuszczalna prędkość obrotowa [min−1] lub obwodowa [m/s] używanych narzędzi ro‌bo‌czych musi odpowiadać co najmniej wartościom podanym w poniższej tabeli.

Dlatego należy zwrócić uwagę na dopuszczalną prędkość obrotową lub obwodową podaną na etykiecie narzędzia szlifierskiego.

| Maks. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s]
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8500 6500 | 80 80
| 100 125 | 27 30 | – – | M14 M14 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 180 | 26 20 | – – | M14 22,2 | – – | 8500 8500 | 80 80
| 125 | – | – | M14 | – | 8500 | 80
| 83 | – | – | M14 | – | 8500 | 80
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | >0 >0 | 8500 6500 | 80 80