# Funcţionare

- Nu suprasolicitaţi scula electrică într-atât încât aceasta să se oprească din funcţionare.

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- Atenţie la trasarea de canale în pereţi portanţi, vezi paragraful „Indicaţii privind statica“.

- Fixaţi piesa de lucru dacă stabilitatea acesteia nu este asigurată prin propria sa greutate.

- După o solicitare puternică, lăsaţi scula electrică să meargă în gol timp de câteva minute pentru ca accesoriul să se răcească.

- Nu folosiţi scula electrică împreună cu un suport pentru maşini de retezat cu disc abraziv.

- Nu atingeţi discurile de şlefuire şi de tăiere înainte ca acestea să se fi răcit. Discurile se înfierbântă puternic în timpul lucrului.

Notă: În caz de neutilizare, scoateţi ştecherul din priza de curent. Şi dacă este oprită, scula electrică are un mic consum de curent în cazul în care ştecherul este în priză şi există tensiune în reţeaua electrică.

Instrucţiuni de lucru
Punerea în funcţiune