# Montar o dispositivo de proteção

Nota: Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento ou se os dispositivos de fixação na tampa de proteção/na ferramenta elétrica estiverem danificados, será necessário que a ferramenta elétrica seja enviada imediatamente ao serviço pós-venda, os endereços encontram-se na secção "Serviço pós-venda e aconselhamento".

##

Abra a alavanca tensora (11). Coloque a tampa de proteção (8) com a saliência de codificação (10) na ranhura de codificação na gola do veio até o colar da tampa de proteção assentar no flange da ferramenta elétrica e rode a tampa de proteção (8) para a posição desejada. Feche a alavanca tensora (11).

- Ajuste a tampa de proteção (8) de modo a evitar que voem faíscas na direção do operador.

Pode alterar a força de aperto do fecho da tampa de proteção (8) soltando ou apertando o parafuso de ajuste (13). Certifique-se do assento correto da tampa de proteção (8) e verifique-o regularmente.

Nota: As saliências de codificação na tampa de proteção (8) asseguram que só é montada a tampa de proteção adequada na ferramenta elétrica.

##

Coloque a tampa de proteção (9) na gola do veio. Ajuste a posição da tampa de proteção (9) de acordo com os requisitos da operação(9) com o parafuso de fixação (12).

- Ajuste a tampa de proteção (9)de modo a evitar que voem faíscas na direção do operador.

##

- Ao cortar em pedra assegure uma aspiração de pó suficiente.

A tampa de proteção para cortar (18)/(17) é montada como a tampa de proteção para lixar com parafuso de fixação (9) ou a tampa de proteção para lixar com alavanca tensora (8).

- Para cortar utilize sempre a tampa de proteção para cortar (18)/(17)ou a tampa para lixar (9)/(8) juntamente com a cobertura para cortar (19).

### Cobertura para cortar

Monte a cobertura para cortar (19) na tampa de proteção para lixar (8)/(9) (ver figura D/G): oscile a alavanca para trás (➊). Encaixe a cobertura (19) na tampa de proteção para lixar (8)/(9) (➋). Pressione a alavanca na tampa de proteção (8)/(9) (➌).
Para a desmontagem (ver figura E/H) oscile a alavanca para trás (➊). Retire a cobertura (19) da tampa de proteção (8)/(9) (➋).

##

Coloque a tampa de aspiração para cortar com patim de guia (34) sobre a gola do veio. Ajuste a posição da tampa de aspiração (34) às exigências do processo de trabalho e aperte a tampa de aspiração com o parafuso de fixação.

Na tampa de aspiração com patim de guia (34) pode ser conectado um aspirador de pó Bosch apropriado. Para isso, encaixe a mangueira de aspiração com o adaptador de aspiração nas peças de alojamento previstas da tampa de aspiração.

Nota: O atrito formado através do pó na mangueira de aspiração e no acessório durante a aspiração, provoca uma carga eletrostática que pode percecionar o utilizador como descarga estática (dependendo dos fatores ambientais e do seu estado fisiológico). A Bosch recomenda de uma forma geral a utilização de uma mangueira de aspiração antiestática (acessório) para a aspiração de pó fino e materiais secos.

##

- Para trabalhos com o prato de lixar em borracha (27) ou com a catrabucha tipo tacho/catrabucha em forma de cone/broca de coroa de diamante monte sempre a proteção das mãos (26).

Fixe a proteção das mãos (26) com o punho adicional (5)/(6).

##

Dependendo do modo de operação, enrosque o punho adicional (5)/(6) à direita ou à esquerda na cabeça do mecanismo de acionamento.

- Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (5)/(6).

- Não continue a utilizar a ferramenta elétrica se o punho adicional (5)/(6) estiver danificado. Não efetue quaisquer alterações no punho adicional (5)/(6).

O punho adicional antivibrações (6) reduz as vibrações, proporcionando um trabalho agradável e seguro.