# Schutzvorrichtung montieren

Hinweis: Nach Bruch der Schleifscheibe während des Betriebes oder bei Beschädigung der Aufnahmevorrichtungen an der Schutzhaube/am Elektrowerkzeug, muss das Elektrowerkzeug umgehend an den Kundendienst geschickt werden, Anschriften siehe Abschnitt „Kundendienst und Anwendungsberatung“.

##

Öffnen Sie den Spannhebel (11). Setzen Sie die Schutzhaube (8) mit der Codiernocke (10) in die Codiernut am Spindelhals bis der Bund der Schutzhaube am Flansch des Elektrowerkzeuges aufsitzt und drehen Sie die Schutzhaube (8) in die gewünschte Position. Schließen Sie den Spannhebel (11).

- Stellen Sie die Schutzhaube (8) so ein, dass ein Funkenflug in Richtung des Bedieners verhindert wird.

Sie können die Spannkraft des Verschlusses der Schutzhaube (8) durch Lösen oder Anziehen der Justierschraube (13) verändern. Achten Sie auf festen Sitz der Schutzhaube (8) und prüfen Sie diesen regelmäßig.

Hinweis: Die Codiernocken an der Schutzhaube (8) stellen sicher, dass nur eine zum Elektrowerkzeug passende Schutzhaube montiert werden kann.

##

Setzen Sie die Schutzhaube (9) auf den Spindelhals. Passen Sie die Position der Schutzhaube (9) den Erfordernissen des Arbeitsganges an und arretieren Sie die Schutzhaube (9) mit der Feststellschraube (12).

- Stellen Sie die Schutzhaube (9) so ein, dass ein Funkenflug in Richtung des Bedieners verhindert wird.

##

- Sorgen Sie beim Trennen in Stein für eine ausreichende Staubabsaugung.

Die Schutzhaube zum Trennen (18)/(17) wird wie die Schutzhaube zum Schleifen mit Feststellschraube (9) oder die Schutzhaube zum Schleifen mit Spannhebel (8) montiert.

- Verwenden Sie zum Trennen immer die Schutzhaube zum Trennen (18)/(17)oder die Schutzhaube zum Schleifen (9)/(8) zusammen mit der Abdeckung zum Trennen (19).

### Abdeckung zum Trennen

Montieren Sie die Abdeckung zum Trennen (19) an der Schutzhaube zum Schleifen (8)/(9) (siehe Bild D/G): Schwenken Sie den Hebel zurück (➊). Stecken Sie die Abdeckung (19) auf die Schutzhaube zum Schleifen (8)/(9) auf (➋). Drücken Sie den Hebel wieder fest an die Schutzhaube (8)/(9) (➌).
Zur Demontage (siehe Bild E/H) schwenken Sie den Hebel zurück (➊). Ziehen Sie die Abdeckung (19) von der Schutzhaube (8)/(9) ab (➋).

##

Setzen Sie die Absaughaube zum Trennen mit Führungsschlitten (34) auf den Spindelhals. Stellen Sie die Position der Absaughaube (34) auf die Erfordernisse des Arbeitsvorgangs ein und befestigen Sie die Absaughaube mit der Feststellschraube.

An die Absaughaube mit Führungsschlitten (34) kann ein geeigneter Bosch-Staubsauger angeschlossen werden. Stecken Sie dazu den Saugschlauch mit Absaugadapter in den vorgesehenen Aufnahmestutzen der Absaughaube.

Hinweis: Die Reibung, die durch den Staub im Saugschlauch und im Zubehör während des Absaugens entsteht, verursacht eine elektrostatische Aufladung, die der Benutzer als statische Entladung empfinden kann (abhängig von Umgebungsfaktoren und seinem physiologischen Zustand). Bosch empfiehlt generell die Verwendung eines antistatischen Saugschlauches (Zubehör) zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Materialien.

##

- Montieren Sie für Arbeiten mit dem Gummischleifteller (27) oder mit der Topfbürste/Kegelbürste/Diamant-Bohrkrone immer den Handschutz (26).

Befestigen Sie den Handschutz (26) mit dem Zusatzgriff (5)/(6).

##

Schrauben Sie den Zusatzgriff (5)/(6) abhängig von der Arbeitsweise rechts oder links am Getriebekopf ein.

- Verwenden Sie Ihr Elektrowerkzeug nur mit dem Zusatzgriff (5)/(6).

- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht weiter, wenn der Zusatzgriff (5)/(6) beschädigt ist. Nehmen Sie keine Veränderungen am Zusatzgriff (5)/(6) vor.

Der vibrationsdämpfende Zusatzgriff (6) ermöglicht ein vibrationsarmes und damit ein angenehmeres und sicheres Arbeiten.