# Tekniske data

Vinkelsliper |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Opptatt effekt | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Maks. diameter på slipeskive/gummislipeskive | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Tilbakeslagsutkobling |  | ● | ● | ● | ● | ●
Gjenstartbeskyttelse |  | ● | ● | ● | ● | ●
Mykstart |  | ● | ● | ● | ● | ●
Utløpsbrems |  | ● | ● | ● | ● | ●
Statusindikator (lysdiode) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-bryter |  | – | – | ● | ● | –
VektB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Kapslingsgrad |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Det faktiske tomgangsturtallet får ikke overstige det nominelle tomgangsturtallet og er derfor lavere.

B)

  Avhengig av det benyttede vernedekselet ((17), (18), (8), (9), (19)), det benyttede ekstrahåndtaket ((5), (6)) og den benyttede avsugshetten (34)

C)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.