# Technische gegevens

Haakse slijpmachine |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nominaal onbelast toerentalA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Terugslaguitschakeling |  | ● | ● | ● | ● | ●
Nulspanningsbeveiliging |  | ● | ● | ● | ● | ●
Zachte aanloop |  | ● | ● | ● | ● | ●
Uitlooprem |  | ● | ● | ● | ● | ●
Toestandsaanduiding (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-veiligheidsschakelaar |  | – | – | ● | ● | –
GewichtB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Isolatieklasse |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominaal onbelast toerental conform EN IEC 62841-2-3 voor het kiezen van de juiste accessoires. Het daadwerkelijke onbelaste toerental mag het nominale onbelaste toerental niet overschrijden en is daarom lager.

B)

  afhankelijk van de gebruikte beschermkap ((17), (18), (8), (9), (19)), van de gebruikte extra handgreep ((5), (6)) en van de gebruikte stofafzuigkap (34)

C)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.