# Gebruik

- Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk dat het tot stilstand komt.

- Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

- Voorzichtig bij het maken van sleuven in dragende muren, zie gedeelte „Aanwijzingen m.b.t. statica“.

- Klem het werkstuk vast, wanneer dit niet door het eigen gewicht veilig ligt.

- Laat het elektrische gereedschap na sterke belasting nog enkele minuten onbelast lopen, om het inzetgereedschap af te koelen.

- Gebruik het elektrische gereedschap niet met een doorslijpstandaard.

- Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afgekoeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.

Aanwijzing: Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer het elektrische gereedschap niet worden gebruikt. Het elektrische gereedschap verbruikt bij een ingestoken stekker en beschikbare netspanning ook uitgeschakeld gering stroom.

Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden
Ingebruikname