# Technické údaje

Úhlová bruska |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Jmenovitý příkon | W | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 200
Jmenovité otáčky naprázdnoA) | ot/min | 8 500 | 6 500 | 8 500 | 6 500 | 6 500
max. průměr brusného kotouče/průměr pryžového brusného talíře | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Vypnutí při zpětném rázu |  | ● | ● | ● | ● | ●
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | ● | ● | ● | ● | ●
Pozvolný rozběh |  | ● | ● | ● | ● | ●
Doběhová brzda |  | ● | ● | ● | ● | ●
Ukazatel stavu (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Vypínač PROtection |  | – | – | ● | ● | –
HmotnostB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Třída ochrany |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC_62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky nesmí překročit jmenovité volnoběžné otáčky, a jsou proto nižší.

B)

  v závislosti na použitém ochranném krytu ((17), (18), (8), (9), (19)) a použité přídavné rukojeti ((5), (6)) a použitém odsávacím krytu (34)

C)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.