# Монтаж защитных устройств

Указание: При поломке шлифовального круга во время работы или при повреждении устройств крепления защитного кожуха/электроинструмента электроинструмент должен быть немедленно направлен в сервисную мастерскую, адреса см. раздел «Сервис и консультирование по вопросам применения».

##

Отпустите зажимной рычаг (11). Вставьте защитный кожух (8) кодирующим кулачком (10) в кодировочный паз на шейке шпинделя, чтобы буртик защитного кожуха сел на фланец электроинструмента, и поверните защитный кожух (8) в нужное положение. Закройте зажимной рычаг (11).

- Устанавливайте защитный кожух (8) таким образом, чтобы он предотвращал полет искр в направлении пользователя.

Силу зажима замка защитного кожуха (8) можно менять, закручивая или откручивая винт для настройки (13). Следите за прочностью посадки защитного кожуха (8) и регулярно проверяйте ее.

Указание: Кодирующие кулачки на защитном кожухе (8) предотвращают возможность монтажа на электрический инструмент не предусмотренных для него защитных кожухов.

##

Установите защитный кожух (9) на шейку шпинделя. Отрегулируйте положение защитного кожуха (9) в соответствии с требованиями рабочего процесса и закрепите его (9) крепежными винтами (12).

- Устанавливайте защитный кожух (9) таким образом, чтобы он предотвращал полет искр в направлении пользователя.

##

- Для резки камня необходимо обеспечить достаточное удаление пыли.

Защитный кожух для резки (18)/(17) устанавливается так же, как защитный кожух для шлифования с установочным винтом (9) или защитный кожух для шлифования с зажимным рычагом(8).

- При резке всегда используйте (18) защитный кожух для резки/(17)или защитный кожух для шлифования (9)/(8) вместе с кожухом для резки (19).

### Кожух для резки

Установите кожух для резки (19) на защитный кожух для шлифования (8)/(9) (см рис. D/G): отведите рычаг назад (➊). Насадите кожух (19) на защитный кожух для шлифования (8)/(9) (➋). Снова плотно прижмите рычаг к защитному кожуху (8)/(9) (➌).
Для снятия (см. рис. E/H) отведите рычаг назад (➊). Снимите кожух (19) с защитного кожуха (8)/(9) (➋).

##

Установите вытяжной кожух для резки с направляющими (34) на шейку шпинделя. Отрегулируйте положение вытяжного кожуха (34) в соответствии с требованиями рабочего процесса и закрепите вытяжной кожух установочным винтом.

К вытяжному кожуху с направляющими салазками (34) можно подключить подходящий пылесос Bosch Bosch. Для этого вставьте всасывающий шланг с переходником пылеотвода в предусмотренный для этого приемный штуцер вытяжного колпака.

Указание: трение, которое возникает из-за пыли во всасывающем шланге и в принадлежностях во время вытяжки, вызывает электростатический заряд, который пользователь может ощущать как статический разряд (в зависимости от факторов окружающей среды и своего физиологического состояния). Для удаления тонкой пыли и сухих материалов Bosch настоятельно рекомендует использовать антистатический всасывающий шланг (принадлежности).

##

- При работах с резиновой шлифовальной тарелкой (27) или круглой щеткой/конусной щеткой/алмазной сверлильной коронкой всегда устанавливайте защитный щиток для руки (26).

Закрепите защитный щиток для руки (26) с помощью дополнительной рукоятки (5)/(6).

##

Привинтите дополнительную рукоятку (5)/(6) справа или слева от корпуса редуктора в зависимости от способа работы.

- Используйте электроинструмент только с дополнительной рукояткой (5)/(6).

- Прекратите использование электроинструмента, если дополнительная рукоятка (5)/(6) повреждена. Не вносите изменения в дополнительную рукоятку (5)/(6).

Виброгасящая дополнительная рукоятка (6)снижает уровень вибрации, обеспечивая более приятную и безопасную работу.