# Tehnični podatki

Kotni brusilnik |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nazivna moč | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Navoj brusnega vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Izklop pri povratnem udarcu |  | ● | ● | ● | ● | ●
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ● | ● | ● | ● | ●
Mehak zagon |  | ● | ● | ● | ● | ●
Zavora izteka |  | ● | ● | ● | ● | ●
Prikaz stanja (LED-dioda) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Stikalo PROtection |  | – | – | ● | ● | –
TežaB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Razred zaščite |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku ne sme prekoračiti nazivnega števila vrtljajev v prostem teku in je zato nižje.

B)

  glede na uporabljen zaščitni pokrov ((17), (18), (8), (9), (19)), uporabljen pomožni ročaj ((5), (6)) in uporabljen odsesovalni pokrov (34)

C)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.